**7.2 Winteropslag**

**7.2.1 De robotmaaier**

Reinig de robotmaaier zorgvuldig voor u hem in de winterstalling zet. Zie Robotmaaier reinigen op pagina 51.

Om de werking en levensduur van de accu te garanderen, is het belangrijk dat de robotmaaier is

opgeladen voordat deze gedurende de winter wordt opgeslagen. Plaats de robotmaaier in het laadstation met de klep open totdat het accusymbool op het display aangeeft dat de accu volledig is opgeladen. Vervolgens zet u de hoofdschakelaar op 0.

Controleer de conditie van slijtagegevoelige onderdelen zoals messen en lagers in het achterwiel. Corrigeer indien nodig om ervoor te zorgen dat de robotmaaier zich bij de start van het volgende seizoen in een goede conditie bevindt.

Stal de robotmaaier rechtop op zijn wielen, op een droge, vorstvrije plek, bij voorkeur in de originele

verpakking. U kunt de robotmaaier ook aan een originele wandsteun van Husqvarna ophangen. Neem

contact op met de Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt voor meer informatie over beschikbare wandsteunen.

**OPGELET: De accu moet volledig worden geladen vóór winteropslag. Als de accu niet volledig is opgeladen, kan hij beschadigd raken en in sommige gevallen onbruikbaar worden. Het is aan te raden om de accu tijdens de winter 2 – 3 op te laden. Dan wordt de automower een paar uur in het station geplaatst.**

**7.2.2 Het laadstation**

Het laadstation mag blijven staan, berg de voeding binnen op.

**7.3 Na de winteropslag**

Controleer of reiniging nodig is; dit geldt met name voor de laadstrips op zowel de robotmaaier als het

laadstation. Reinig de laadcontacten met fijn schuurlinnen als ze verbrand of met een laagje bedekt

lijken te zijn. Controleer ook of de tijd en datum op de robotmaaier correct zijn.